ПАМЯТКА
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая памятка разработана в соответствии с правилами
противопожарного режима в Российской Федерации и содержат требования
пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации содержания территории, зданий в целях обеспечения пожарной безопасности.
НА ОБЪЕКТАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 -хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые
вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами,
товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные 
вещества и материалы;
использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и
другие технические помещения для организации производственных
участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования,
мебели и других предметов;
устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также
размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного
выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами
от общих лестничных клеток;
снимать предусмотренные проектной документацией двери
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе,
тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие
распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери,
люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на
наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные
лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях
квартир;
проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина,
керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а

также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и
другими способами с применением открытого огня;
устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и
другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными
маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие
материалы;
устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в
помещениях запрещается:
применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными
составами;
проводить перед началом или во время представлений огневые,
покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и др.;
полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или
представлений;
допускать нарушения установленных норм заполнения помещений
людьми. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над
горючими кровлями, навесами.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями
изоляции;
-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями;
-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со
снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией
светильника;
-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы;
-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные
приборы,а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с
инструкцией завода-изготовителя;
-размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
-использовать временную электропроводку, а также удлинители для
питания электроприборов, не предназначенных для проведения
аварийных и других временных работ.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор
за ними детям;
-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
-применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и
другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
-топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов
топлива;
использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
-проверка герметичности соединений с помощью источников открытого
пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. 
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных
клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на
балконах и лоджиях. 
-Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в
том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за
исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к
газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в
пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть
баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка
стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и
подвальные этажи. 
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и 
иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи

 "Огнеопасно. Газ" 

У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и
сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается
предупреждающий знак пожарной безопасности с
надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".
ГРАЖДАНЕ!
Постоянно помните и проявляйте противопожарную предосторожность.
ПОМНИТЕ! 
При возникновении пожара надо немедленно вызвать
пожарную охрану что горит, свою фамилию и
постараться потушить огонь с помощью подручных средств (воды, песка,
плотной шерстяной ткани).
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